|  |
| --- |
| **Новинка!** |
| **AZ1050 – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ** |
| **D:\Desktop\Безымянный.jpg** | Cromax® рад предложить вашему вниманию **новый, высокоэффективный ускоритель сушки -AZ1050 – High Productive Accelerator**. Новый ускоритель разработан специально для использования с высокопроизводительным грунтами-наполнителями High Productive Surfacer White (1051R) и High Productive Surfacer Black (1057R). Ускоритель обеспечивает кратчайшее время сушки грунтовок при комнатной температуре, что позволит значительно ускорить процесс подготовки автомобиля к окраске и сократить себестоимость продукции.  |

**Основные преимущества**

Ускоритель AZ1050 повышает скорость сушки грунтовок High Productive Surfacer при их смешивании с активаторами XK в пропорции 5:1:2.

В такой версии грунт-наполнитель можно наносить мокрым-по-мокрому до трех слоев.

Время сушки до шлифования составляет всего 30 минут при температуре 20°C, грунтовка очень легко шлифуется, помогая сэкономить время и абразивный материал.